**Ankomst**

Et billede, der indeholder maskine, fløjte/pibe/rør, indendørs, høvl/fly

Automatisk genereret beskrivelse**Et billede, der indeholder Planke, tømmer, massivt træ, krydsfiner

Automatisk genereret beskrivelse**Start med at tænde for **strømmen**. Så kan lyset også tændes i skuret.

**Vand:**

**I huset:**Luk vandhane i køkkenet og vandhane og bruser i badeværelse. (De er efterladt åbne om vinteren)

**I det lille skur:**   
Drej den blå hane ¼ el. ½ omgang.

**I brønden foran huset:**Luk for den lille skrue i Brønden

Tænd for vand i brønd. Hanen lodret = følge røret = åben

Når man så bruger vandet første gang, kan man med fordel tænde lidt forsigtigt ellers sprøjter det på grund af luft i systemet.

PS: Har du glemt at lukke for den blå hane sprøjter vandet ud af gavlen ved det lille skur når man åbner for vandet i brønden.

**Et billede, der indeholder indendørs, vask, Husholdningsapparater, mur

Automatisk genereret beskrivelseTænde for varmt vand  
Retur til det lille skur:**

Tænd for vandvarmeren på kontakten (Lyser nu rødt)

Fryser det mens man er i huset bør I tænde for det elvarmekabel, der sikrer at røret til vandvarmeren ikke fryser. Det gøres på kontakten under kontakten til vandvarmeren. (Den tykke sorte ledning på det øverste billede.)

Det vil nok tage mindst ½ time, før vandet er varmt. Tænd hanerne forsigtigt. Der er luft i rørene.

**Køleskabet** skal stå omkring ”4”; så rammer den ca. 5 grader  
**El-radiator** på badeværelset skal gerne stå på 2 eller 3. De øvrige er nok ikke nødvendigt at tænde.

**Afgang hele året:**

Sluk for strømmen - **undtaget varmepumpen (og strømmen til skuret om vinteren**= Den sorte ledning varmer rørene, så de er frostfri**)**

Åbn køleskab og fryser, så det ikke kommer til at lugte.

Lad badeværelsesdøren stå åben, så varmen fra varmepumpen trækker derud.

**Afgang vinter:**

Et billede, der indeholder maskine, fløjte/pibe/rør, indendørs, høvl/fly

Automatisk genereret beskrivelse**Vand**  
1. Lukke for Vandet **i brønden**

**2. Åbne vandhane i køkken og badeværelse -og evt bruseren – den ene på koldt, den anden på varmt vand.**

Træk gerne toilettet ud to-tre gange.

**3. I det lille skur** slukkes for strøm til vandvarmer på kontakten i lille skur – øverste kontakt med rødt lys => lys slukker på vandvarmer. Den tykke sorte ledning skal være sat til, så rørene holdes frostfri.

Dreje den blå hane (på billedet) ¼ - ½ omgang, så skulle vandet gerne løbe ud af slangen og ud gennem væggen og .

NB: Går det for langsomt med slangen gennem væggen kan du løsne messingsskruen i midten med en sort strop på. Hold en spand under og åben ballofixen, så render der nok vand ud her.

4. Lukke op for den lille skrue **i brønden.** Det giver luft i systemet så rørene og varmtvandsbeholderen bliver tømt helt.

Mens man pakker sammen og vandrør og beholder tømmes kan man stille en spand under røret i væggen, så de 30 liter vand fra varmtvandsbeholderen ikke render direkte ned ved soklen, men kan smides ud i skoven.

Varmepumpen skal stå på 12 grader om vinteren, når vi forlader huset.